Государственное образовательное учреждение
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Аграрно-технологический факультет

Кафедра «Эксплуатация и ремонт машинно-тракторного парка»

		УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой ЭиРМТП
__________________ Г.В. Клинк
« 17 »     сентября     2021 г.	

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по учебной дисциплине 
Б1.Б.07 Материаловедение и ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специальность:
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

Специализация:
«Технические средства агропромышленного комплекса»

квалификация (степень) 
выпускника 			инженер

Форма обучения 	очная, заочная, заочная (ускоренное обучение)

Год набора 2019

Разработал:
ст. преподаватель кафедры ЭиРМТП
_______________ Попескул А.Н.
«17» сентября 2021г

Тирасполь, 2021

Вопросы к экзамену

1. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность подвергаться обработке в холодном и горячем состояниях, называются 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. технологическими
2. химическими
3. физическими
4. химическими
5. механическими

2. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность сопротивляться воздействию внешних сил, называются 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. технологическими
2. химическими
3. физическими
4. химическими
5. механическими

3. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность сопротивляться окислению, называются 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. технологическими
2. химическими
3. физическими
4. химическими
5. механическими

4. К механическим свойствам металлов и сплавов относится:
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. свариваемость
2. пластичность
3. температура плавления
4. плотность

5. К технологическим свойствам металлов и сплавов относится:
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. теплопроводность
2. ударная вязкость
3. ковкость
4. твёрдость

6. К химическим свойствам металлов и сплавов относится:
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. электропроводность
2. коррозионная стойкость
3. усадка
4. температура плавления

7. Способность металлов и сплавов сопротивляться проникновению в него другого, более твёрдого тела называется.
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. упругостью
2. твёрдостью
3. прочностью
4. плотностью

8. Способность материала сопротивляться разрушению под действием нагрузок называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. пластичностью
2. ударной вязкостью
3. прочностью
4. твёрдостью

9. Уменьшение объёма металла при переходе из жидкого состояния в твёрдое называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. ковкостью
2. усадкой
3. жидкотекучестью
4. температурой плавления

10. Способность металла принимать новую форму и размеры под действием внешних сил, не разрушаясь, называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. пластичностью
2. ударной вязкостью
3. упругостью
4. обрабатываемостью

11. Процесс постепенного накопления повреждений металла под действием повторно-переменных напряжений, приводящий к образованию трещин и разрушению называется
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. тепловым расширением
2. усталостью
3. ударной вязкостью
4. усадкой

12. Чугуном называется сплав железа с углеродом, где углерода содержится
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. до 2,14%
2. от 2,14% до 6,67%
3. от 1% до 2%
4. свыше 6,67%

13. В массовом производстве изделий из чугуна преобладает
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. ковкий чугун
2. серый чугун
3. белый чугун
4. высокопрочный чугун

14. Серый чугун маркируется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. КЧ 30-6
2. ВЧ 38-17
3. СЧ 44-64
4. Л 4 24-10

15. Ковкий чугун маркируется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. КЧ 30-6. 
2. ВЧ 38-17
3. СЧ 44-64
4. Л 4 24-10

16. Сталью называется сплав железа с углеродом, в котором углерода содержится
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. от 2,14% до 6,67%
2. до 2,14%. 
3. свыше 2,14%
4. свыше 6,67%

17. Углеродистые стали, содержащие до 0,25% углерода называются
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. низкоуглеродистыми
2. среднеуглеродистыми
3. высокоуглеродистыми
4. с повышенным содержанием углерода

18. В углеродистых инструментальных сталях впереди маркировки ставится буква 
1. И
2. А
3. У
4. В

19. Сталь, в состав которой вводят специальные элементы для придания ей требуемых свойств, называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. легированной
2. углеродистой
3. кипящей
4. высокоуглеродистой

20. У быстрорежущих сталей впереди маркировки ставится буква 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. Б
2. А
3. В
4. Р

21. У высококачественных сталей в конце маркировки ставится буква 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. А
2. Б
3. В
4. Г

22. Коррозионностойкие (хромистые) стали содержат хрома не менее 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. 5%
2. 7%
3. 10%
4. 12%

23. К сталям и сплавам с особыми физическими и химическими свойствами относится 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. быстрорежущая
2. магнитная
3. конструкционная
4. инструментальная

24. В маркировке легированных сталей буквой Г обозначают 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. хром
2. вольфрам
3. молибден
4. марганец

25. В маркировке легированных сталей буквой Ф обозначают
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. фосфор
2. фтор
3. ванадий
4. вольфрам

26. Какой металл не является цветным?
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. золото
2. медь
3. вольфрам
4. железо

27. Сплав меди с цинком называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. бронзой
2. латунью
3. дюралюминием
4. баббитом

28. Сплав меди с различными элементами (кроме цинка) называется
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. бронзой. 
2. латунью
3. дюралюминием
4. баббитом

29. В марке бронзы БрАЖ 9-4 содержится
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. азота 9%, железа 4%, меди 80%
2. алюминия 9%, железа 4%, меди 87%. 
3. железа 9%, алюминия 4%, меди 87%
4. алюминия 1%, железа 9%, меди 4%

30. Алюминиевый сплав, содержащий в своём составе кремний называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. силумином
2. баббитом
3. дюралюминием
4. бронзой

31. Твёрдые сплавы в своём составе имеют такие цветные металлы как
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. вольфрам, титан, тантал, кобальт
2. никель, хром, марганец, кремний
3. ванадий, хром, молибден, никель
4. марганец, кремний, медь, ванадий

32. Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до определённой температуры, выдержке и последующим медленном охлаждении вместе с печью, называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. закалкой
2. отпуском
3. отжигом
4. нормализацией

33. Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до температур, превышающих фазовые превращения, выдержке и последующим быстрым охлаждением называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. закалкой. 
2. отпуском
3. отжигом
4. нормализацией

34. Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до температуры 800-1150°, выдержке и последующим охлаждением на воздухе, называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. закалкой
2. отпуском
3. отжигом
4. нормализацией

35. Процесс термообработки, применяемый после закалки, и заключающийся в нагреве стали, выдержке и последующим охлаждением, называется
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. закалкой
2. отпуском
3. отжигом
4. нормализацией

36. Процесс насыщения углеродом поверхностного слоя стали при нагреве в соответствующей среде называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. азотированием
2. нитроцементацией
3. цианированием
4. цементацией

37. Процесс насыщения поверхностного слоя одновременно азотом и углеродом в расплавленных цианистых солях называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. азотированием
2. нитроцементацией
3. цианированием
4. цементацией

38. Процесс насыщения поверхностного слоя одновременно азотом и углеродом в газовой среде называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. азотированием
2. нитроцементацией
3. цианированием
4. цементацией

39. Неметаллический композиционный материал на основе полимеров (смол) называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. резиной
2. пластмассой
3. стеклом
4. керамикой

40. Продукт химического превращения каучуков называется
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. резиной
2. пластмассой
3. абразивом
4. керамикой

41. Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся в протягивании прутка через отверстие выходные размеры которого меньше, чем исходное сечение прутка
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. прокатка
2. волочение 
3. прессование
4. ковка

42. Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся ввыдавливании металла, помещенного в замкнутую полость контейнера, через отверстие матрицы
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. прокатка
2. волочение
3. прессование 
4. ковка
5. штамповка

43. Совокупность процессов, методом, способом и приемов получение из  заготовки детали с заданной формой называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. формообразование 
2. формовка 
3. прессовка 
4. деталировка 

44. Способность инструментального материала сохранять при нагреве свою  структуру и свойства необходимые для резания 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. гибкость 
2. твердость 
3. напряженность 
4. теплостойкость 
5. износостойкость

45. Как называется срезаемый слой металла специально оставленный для  обработки 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. допуск 
2. отпуск 
3. припуск 
4. рабочая зона

46. Инструмент, выполняющий операцию при котором металл удаляется в  виде стружки называется 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. стружкообразующий 
2. удаляющий 
3. откидной 
4. режущий 

47. Процесс обработки поверхностей многолезвийным инструментом  называется 
1. строгание 
2. шлифование 
3. фрезерование 
4. прессовка 
5. штамповка

48. Для увеличения точности обрабатываемых отверстий применяют 
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. зернование 
2. зенкерование 
3. развертывание 
4. шлифование 

49. Ликвация – это
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. усадка металла при охлаждении
2. неоднородность химического состава сплава при охлаждении 
3. свойство металла заполнять литейную форму

50. Кокиль – это
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. готовая металлическая отливка
2. металлическая модель для литья
3. металлическая форма для литья 

2. Открытое задание

1. Процесс срезания слоя материала с заготовки резцом при поступательном главном движении называется __________ 
2. Процесс получения неразъемных соединений деталей из металла совместной пластической деформацией путем сжатия зоны соединения называется ___________