**05.0.2020**

**1 пара - 104 группа**

**ст. пр. Кадина Т.А.**

**Тема: Пэрциле принчипале але аутомобилулуй**

**Сроки выполнения: до 13.00 05.05.2020**

**ДЗ –конспект, перевод, 5 вопросов к тексту**

**Пэрциле принчипале але аутомобилулуй**

Аутомобилул се компуне дин урмэтоареле пэрць принчипале: моторул, трансмиссия (амбреяжул, кутия де витезе ши кутия де дистрибуцие, трансмисия карданикэ, пунтя мотоаре); меканисмеле де руларе (шасиул, роциле); меканисмеле де кодучере (меканисмул де дирекцие,инсталация де фрынаре); каросерия; екипаментул аукзилиар. Аутомобилеле ку о капачитате де ынкэркаре микэ сынт дотате ку мотоаре ку ардере интернэ, ку електроаприндере (априндере прин скынтее), яр челе ку о капачитате де ынкэркаре маре – ку мотоаре Дизел. Аутомобилеле ку капачитатя депэшинд 40 т. сунт утиле ку турбине де газе. Ын ултимул тимп се експериментязэ фолосиря мотоарелор електриче, авынд ка сурсэ де енержие акумулатоаре електриче (електромобиле). Меканисмеле де руларе ши де кондучере сервеск ла депласаря аутомобилулуй ын диферите дирекций ши ла фрынаря пе орьче друм ши ла орьче витезэ. Екипамент аукзилиар: фарурь, апарате де мэсурэ ши контрол, апарат де радиоречепцие, вентилатор, инсталацие де ынкэлзире ш.а. Аутомобилеле ау карактеристичь спечифиче фиекэруй тип: дименсиуниле принчипале (мм.), греутатя (кг., фэрэ ынкэркэтурэ ши ку ынкэркэтурэ максимэ), путеря максимэ а моторулуй (к.п.), витеза максимэ (км/орэ), капачитатя номиналэ де ынкэркаре (т.), консумул де комбустибил (л/км) ши нумэрул де локурь.